우 07236  서울시 영등포구 의사당대로 22(여의도동 17-13) 이룸센터 6층 601호

Tel : (02)799-1000  E-mail : kbuwel@chol.com  Homepage : www.kbuwel.or.kr

보도자료

발송일자	2018. 11. 6. (화)
페이지 수	총 2매
담당부서	시각장애인편의시설지원센터
담 당 자	이소연 (02-799-1025)

서울 성동지역(성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구) 횡단보도 시각장애인 보행환경 위험

- 횡단보도 점자블록 적정설치율 18.6%, 자동차진입억제용말뚝(볼라드) 적정설치율 3.1%에 그쳐 -

점자블록이 미설치된 횡단보도	재질, 규격이 잘못된 석재 볼라드

(사)한국시각장애인연합회(회장 홍순봉, 이하 ‘한시련’) 시각장애인편의시설지원센터는 2018. 06. 08. ~ 07. 11.까지 약 2개월간 시각장애인의 횡단보도 보행환경 개선을 위해 서울시 성동도로사업소 관할 교차로 367개소 총 1,349개의 횡단보도 점자블록, 자동차진입억제용말뚝(이하 ‘볼라드’) 등을 대상으로 현장 조사를 실시하였으며, 부적정하게 설치된 곳의 개선을 서울시에 요청할 예정이다.

※ 서울시 성동도로사업소 관할 지역: 성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구

※ 근거: 교통약자의 이동편의 증진법, 보행안전법, 보도공사 설계, 시공 매뉴얼(서울시발간)

조사 결과 점자블록의 경우 올바르게 설치된 것은 1,349개 중 251개인 18.6%에 불과했으며, 부적정하게 설치되거나 미설치된 곳이 81.4%로 나타나 시각장애인의 독립적인 횡단보도 접근 및 차도 횡단에 어려움이 있을 뿐만 아니라 안전상에 큰 문제가 있는 것으로 나타났다.

횡단보도에 설치된 볼라드 322개 중 올바르게 설치된 것은 단 10개인 3.1%에 불과했으며, 나머지 96.9%는 부적정하게 설치된 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 부딪쳐 상해를 입는 등의 위험성이 높은 것으로 조사되었다.

또한 횡단보도에 장애물(횡단보도 폭 끝선을 기준으로 60cm 이내에 설치된 장애물 -지주, 가로수 등 시설물)이 있는 것이 306개인 22.7%이며, 음향신호기 버튼 전면에 점형블록은 22개인 1.6%만 설치되어 있었다. 볼라드 전면 점형블록은 6개인 1.9%만 설치된 것으로 조사되어 시각장애인의 보행환경에 어려움이 많은 것으로 나타났다.

점자블록은 촉각 및 시각적 정보를 통해 횡단방향 및 대기선에 대한 정보를 제공해 시각장애인이 안전하게 횡단보도를 횡단 할 수 있도록 하는 편의시설로 규정된 위치에 정확하게 설치되어야 한다. 횡단보도가 이설되거나 변경된 경우 점자블록도 그에 맞게 변경설치 되어야 하며, 파손된 채 방치되지 않도록 시설관리주체의 보다 철저한 관리가 필요하다.

※ 횡단보도의 횡단방향과 동일하게 점형블록이 폭만큼 설치되고 보도폭의 4/5지점까지 선형블록이 설치되어야 함.

또한 볼라드는 차량의 진입을 억제하기 위한 시설로 보행자의 안전을 위해 설치된  시설이지만 부적정하게 설치된 볼라드는 보행자 및 교통약자의 이동 장애물이 될 뿐 아니라 안전사고의 우려도 있기 때문에 법적규격에 맞는 볼라드로 교체 및 보수가 조속히 이루어져야 할 것이다.

횡단보도의 보행환경은 시각장애인의 생명과 직결된 것으로 횡단보도 이동편의 및 안전을 보장하기 위해서는 지자체와 시설운영기관의 보다 적극적인 대처가 촉구되는 바이다.

붙임: 서울시 성동도로사업소 횡단보도의 주요 항목별 현황 1부.

2018. 11. 6.

(사)한국시각장애인연합회

서울시 성동도로사업소 횡단보도의 주요 항목별 현황

[표 1] <서울시 성동도로사업소 관할 횡단보도 점자블록 설치 현황>

조사대상	전체수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율
		적정설치		부적정설치
점자블록	1,349	251	18.6%	1,072	79.5%	26	1.9%

[표 2] <서울시 성동도로사업소 관할 점자블록 부적정 세부 현황>

조사대상	부적정설치수	부적정 설치 세부현황
		세부항목	부적정설치수 및 부적정설치율
점자블록	1,072	재질규격	344	32.1%
		점형블록 이격거리	626	58.4%
		횡단 진행방향	388	36.2%
		설치위치, 설치폭	540	50.4%
		보도폭의 4/5 선형블록 설치	253	23.6%
		유지관리	360	33.6%

※부적정하게 설치된 1,072개 점자블록의 가장 주된 요인은 점형블록의 이격거리가 잘못된 것(58.4%)이며, 다음으로 설치위치 및 설치 폭(50.4%), 횡단보도 진행방향(36.2%) 등으로 나타났다.

[표 3] <서울시 성동도로사업소 관할 볼라드 설치 현황>

조사대상	전체수	설치수 및 설치율
		적정설치		부적정설치
볼라드	322	10	3.1%	312	96.9%

※횡단보도에 설치된 볼라드는 조사대상 322개 중 올바르게 설치된 것은 10개 3.1%에 불과했으며, 나머지 312개 96.9%는 올바르게 설치되지 않은 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 보행시 부딪히거나 다치는 등 위험성이 높은 것으로 조사되었다.

[표 4] <서울시 성동도로사업소 관할 볼라드 부적정 세부 현황>

조사대상	부적정설치수	부적정 설치 세부현황
		세부항목	부적정설치수 및 부적정설치율
볼라드	312	재질	29	9.3%
		규격	85	27.2%
		설치 간격	123	39.4%
		반사도료	182	58.3%
		선형블록 이격거리	237	76.0%

※부적절하게 설치된 312개의 볼라드는 선형블록 이격거리가 가장 부적정(76.0%)했으며, 반사도료(58.3%), 설치 간격이 1.5m 미만인 것(39.4%) 등으로 나타났다.

구분	세부 항목	설치수 및 설치율		미설치 수 및 미설치율
점자블록	음향신호기 버튼 전면 점형블록 설치	22	1.6%	1,327	98.4%
	주변 선형블록과 연계	585	44.2%	764	55.8%
	볼라드 점형블록	6	1.9%	316	98.1%

[표 5] <서울시 성동도로사업소 관할 점자블록 설치현황>

[표 6] <서울시 성동도로사업소 관할 보행장애물 설치현황>

구분	세부 항목	부적정설치수 및 부적정설치율
보행장애물	횡단보도 장애물	306	22.7%

[표 7] <연도별 서울시 도로사업소 관할 횡단보도 볼라드 세부현황>

조사년도	전체수	설치수 및 설치율
		적정설치		부적정설치
강서도로사업소 관할 횡단보도 볼라드(2013)	288	56	19.4%	232	80.6%
남부도로사업소 관할 횡단보도 볼라드(2014)	321	169	52.6%	152	47.4%
서부도로사업소 관할 횡단보도 볼라드(2015)	480	184	38.3%	296	61.7%
북부도로사업소 관할 횡단보도 볼라드(2016)	212	27	12.7%	185	87.3%
동부도로사업소 관할 횡단보도 볼라드(2017)	725	128	17.7%	597	82.3%
성동도라사업소 관할 횡단보도 볼라드(2018)	322	10	3.1%	312	96.9%

※서울시 관할 6개의 대상지를 지난 6년간 조사한 결과 지역별로 적정설치율의 격차가 있었으며, 부적절하게 설치된 볼라드가 아직까지 많은 것으로 조사되었다.