우 07236  서울시 영등포구 의사당대로 22(여의도동 17-13) 이룸센터 6층 601호

Tel : (02)799-1000  E-mail : kbuwel@chol.com  Homepage : www.kbuwel.or.kr

보도자료

발송일자	2021. 12. 09. (목)
페이지 수	총 2매
담당부서	시각장애인편의시설지원센터
담 당 자	이소연 (02-799-1025)

서울 서부지역(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 중구) 횡단보도 시각장애인 보행환경 위험

- 횡단보도 점자블록 적정설치율 25.5%, 자동차진입억제용말뚝(볼라드) 적정설치율 11.3%에 그쳐 -

점자블록의 횡단 진행방향이 잘못 설치된 횡단보도	재질과 규격이 잘못된 석재 볼라드

(사)한국시각장애인연합회 중앙회(이하 ‘한시련’) 시각장애인편의시설지원센터는 2021년 8월 3일부터 10월 29일까지 약 3개월간 시각장애인의 횡단보도 보행환경 개선을 위해 “교통약자의 이동편의증진법”을 근거로 서울시 서부도로사업소 관할 교차로 646개소 총 2,334개의 횡단보도 점자블록, 자동차진입억제용말뚝(이하 ‘볼라드’) 등을 현장 조사를 실시하였다.

※ 서울시 서부도로사업소 관할 지역: 마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 중구

조사 결과 점자블록의 경우 올바르게 설치된 것은 2,334개 중 596개인 25.5%에 불과했으며, 부적정하게 설치되거나 미설치된 곳이 74.5%로 나타나 시각장애인의 횡단보도 접근 및 차도 횡단에 어려움이 있을 뿐만 아니라 안전상에 큰 문제가 있는 것으로 나타났다.

횡단보도에 설치된 볼라드의 경우 584개 중 올바르게 설치된 것은 단 66개인 11.3%에 불과했으며, 나머지 88.7%는 부적정하게 설치된 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 부딪혀 상해를 입는 등의 위험성이 높은 것으로 조사되었다.

또한 횡단보도에 장애물(횡단보도 폭 끝선을 기준으로 60cm 이내에 설치된 지주, 가로수 등의 시설물)이 있는 것이 633개인 27.1%이며, 음향신호기 버튼 전면에 점형블록은 504개인 21.6%만 설치되어 있었다. 볼라드 전면 점형블록은 165개인 28.3%만 설치된 것으로 조사되어 시각장애인의 보행환경에 어려움이 많은 것으로 나타났다.

점자블록은 촉각 및 시각적 정보를 통해 횡단방향 및 대기선에 대한 정보를 제공해 시각장애인이 안전하게 횡단보도를 횡단 할 수 있도록 하는 편의시설로 규정된 위치에 정확하게 설치되어야 한다. 횡단보도가 이설되거나 변경된 경우 점자블록도 그에 맞게 설치 변경하여야 하며, 파손된 채 방치되지 않도록 시설관리주체의 보다 철저한 관리가 필요하다.

또한 볼라드는 차량의 진입을 억제하기 위한 시설로 보행자의 안전을 위해 설치된  시설이지만 부적정하게 설치된 볼라드는 보행자 및 교통약자의 이동 장애물이 될 뿐 아니라 안전사고의 우려도 있기 때문에 법적 규격에 맞는 볼라드로 교체 및 보수가 조속히 이루어져야 한다.

우리 연합회는 동 조사 결과를 토대로 부적정하게 설치된 곳의 개선을 서울시에 요청할 예정에 있으며, 관련 내용을 계속적으로 주시하며 서울 외 지역까지 모니터링을 확대할 계획에 있다.

횡단보도의 보행환경은 시각장애인의 생명과 직결된 것으로 횡단보도 이동편의 및 안전을 보장하기 위해서는 지자체와 시설운영기관의 보다 적극적인 대처가 촉구되는 바이다.

이번 조사에 대한 세부내용은 시각장애인편의시설지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

붙임: 서울시 서부도로사업소 횡단보도의 주요 항목별 현황 1부.

2021. 12. 09.

(사)한국시각장애인연합회

서울시 서부도로사업소 횡단보도의 주요 항목별 현황

<표 1> 서부도로사업소 관할 횡단보도 점자블록의 설치 실태 종합결과

조사대상	전체수	설치수 및 설치율				미설치수 및 미설치율
		적정설치		부적정설치
점자블록	2,334	596	25.5%	1,659	71.1%	79	3.4%

<표 2> 서부도로사업소 관할 횡단보도 점자블록의 세부항목별 부적정 세부현황

조사대상	부적정 설치수	세부 항목	부적정수	부적정설치율
점자블록	1,659	재질규격	265	16.0%
		점형블록 이격거리	773	46.6%
		횡단 진행방향	511	30.8%
		설치위치, 설치폭	1,045	63.0%
		보도폭의 4/5 선형블록 설치	266	16.0%
		유지관리	619	37.3%

※ 부적정하게 설치된 1,659개 점자블록의 주된 요인으로는 설치위치 및 설치폭(63.0%), 점형블록 이격거리가 잘못된 것(46.6%), 유지관리(37.3%) 등으로 나타났다.

<표 1> 서부도로사업소 관할 볼라드 설치 현황

조사 대상	전체 수	설치수 및 설치율
		적정설치		부적정설치
볼라드	584	66	11.3%	518	88.7%

※ 횡단보도에 설치된 볼라드는 조사대상 584개 중 올바르게 설치된 것은 66개 11.3%에 불과했으며, 나머지 518개 88.7%는 올바르게 설치되지 않은 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 보행 시 부딪히거나 다치는 등 위험성이 높은 것으로 조사되었다.

<표 2> 서부도로사업소 관할 볼라드 부적정 세부 현황

조사 대상	부적정 설치수	세부 항목	부적정수	부적정설치율
볼라드	518	재질	41	7.9%
		규격	29	5.6%
		설치 간격	250	48.3%
		반사도료	258	49.8%
		선형블록 이격거리	438	84.6%

※ 부적절하게 설치된 518개의 볼라드는 선형블록 이격거리가 가장 부적정(84.6%)했으며, 반사도료(49.8%), 설치 간격이 1.5m 미만인 것(48.3%) 등으로 나타났다.

구분	세부 항목	설치수 및 설치율		미설치 수 및 미설치율
점자블록	음향신호기 버튼 전면 점형블록 설치	504	21.6%	1,830	78.4%
	주변 선형블록과 연계	1,186	50.8%	1,148	49.2%
	볼라드 전면 점형블록	165	28.3%	419	71.7%

<표 5> 서울시 서부도로사업소 관할 점자블록 설치현황

<표 6> 서울시 서부도로사업소 관할 보행장애물 설치현황

구분	세부 항목	부적정설치수 및 부적정설치율
보행장애물	횡단보도 장애물	633	27.1%

<표 7> 연도별 도로사업소 관할 횡단보도 볼라드 설치 세부현황

대상사업소 (조사년도)	전체수	설치수 및 비율
		적정설치		부적정설치
동부도로 (2017)	725	128	17.7%	597	82.3%
성동도로 (2018)	322	10	3.1%	312	96.9%
강서도로 (2019)	452	29	6.4%	423	93.6%
남부도로 (2020)	641	41	6.4%	600	93.6%
서부도로 (2021)	584	66	11.3%	518	88.7%

※ 서울시 관할 5개의 대상지를 지난 5년간 조사한 결과 지역별로 적정설치율의 격차가 있었으며, 부적정하게 설치된 볼라드가 아직까지 많은 것으로 조사되었다.